**ИПД-3.2 (НЗ) извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 4-х проводный**

Код товара: 095-052

|Контакты нормально-замкнутые| Извещатель дымовой, 4-х проводный, питание 12 ±1.2 В, t -25°C…+55°C

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный АРТОН-ИПД-3.2НЗ предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, сопровождающихся появлением дыма, и передачи сигнала «ПОЖАР» на ППКП.

**Основные особенности:**

* Выходной сигнал «ПОЖАР» формируется размыканием контактов реле.
* Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу с пожарными и охранно-пожарными ППКП.
* Извещатель применяется в четырехпроводных шлейфах сигнализации, с номинальным напряжением питания 12 В.
* При съеме извещателя с базы формируется сигнал «НЕИСПРАВНОСТЬ».

**Основные особенности ИПД-3.2 НЗ:**

* Обнаружение пожаров на ранней стадии
* Высокая устойчивость к ложным срабатываниям
* 4-х проводное подключение к ППКП
* Нормально-замкнутые контакты реле
* Индикация дежурного режима работы и режима «Пожар»
* Совместимость с разными ППКП
* Возможность монтажа как на потолке, так и на стене
* Наличие декоративных колец для монтажа на подвесных потолках



**Технические характеристики пожарного извещателя ИПД-3.2 НЗ:**

* Чувствительность, дБ/м 0,05 - 0,2
* Инерционность, с, не более 10
* Напряжение питания, В 12 ± 3,0
* Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более 0,095
* Максимально допустимый ток  в сработанном состоянии, мА, не более 22
* Максимальное напряжение коммутации, В, не более 36
* Максимальный коммутируемый ток, мА, не более 100
* Сопротивление разомкнутых контактов реле , кОм, не менее 500
* Сопротивление замкнутых контактов реле, Ом, не более 5
* Габаритные размеры, мм 100х48
* Масса, кг, не более 0,15
* Диапазон рабочих температур, °С от минус 30 до 55
* Средний срок службы, лет, не менее 10